Ataşman Adı : BORU DÖŞENMESİ - A1

Y.18.350/002   Kaplama üstü dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüminyum et kalınlığı min.1,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yük. min. 13mm, kanat gen. min.45 mm) duvar ve tavanlarda dilatasyon fugası yapılması (50mm gen. dilatasyonlar için)   MT
Bölüm	Açıklama	Adet	En	Boy	Yükseklik	Azı	
	*Kaplamanın zeminden kırıcı yada delici marifetiyle kaldırılması.						
	Mevcut Kaplama Sökümü		3	5	1,21	18,150	
	Toplam	18,15