01-İNŞAAT
Y.23.244/F   Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması   KG
Bölüm	Açıklama	Profil Tipi	Adet	Boy	Kaynak Katsayısı	Birim Ağırlık	Azı	
Bölüm 1	*Profil metrajı							
Bölüm 1	A-1	1/2 I 120 (58x60)	3	2,1	1	5,6	35,280	
Bölüm 1	A-2	1/2 I 140 (66x70)	5	1,11	1	7,15	39,683	
Bölüm 1	A-3	1/2 I 180 (82x90)	7	1,211	1	10,95	92,823	
Bölüm 1	A-4	1/2 I 260 (113x130)	1	1,21	2	20,95	50,699	
Bölüm 1	A-5	1/2 I 280 (119x140)	1	1,64	1	23,95	39,278	
Bölüm 1	A-6	1/2 I 260 (113x130)	2	1,21	1	20,95	50,699	
Bölüm 1	A-7	1/2 I 360 (143x180)	1	1,2	1	38,1	45,720	
Bölüm 1	A-8	1/2 I 100 (50x50)	2	1	1,1	4,17	9,174	
Bölüm 1	A-9	1/2 I 140 (66x70)	2	3	1,5	7,15	64,350	
Bölüm 1	A-10	1/2 I 160 (74x80)	3	2,1	1,2	8,95	67,662	
Bölüm 1	minha	1/2 I 100 (50x50)	1	1,1	1,2	4,17	-5,504	
Bölüm 1	*p2							
Bölüm 1	B1	1/2 I 100 (50x50)	2	1,11	1,2	4,17	11,109	
Bölüm 1	B2	1/2 I 240 (106x120)	3	1,52	1,2	18,1	99,043	
Bölüm 1	B3	1/2 I 180 (82x90)	1	1,21	1,6	10,95	21,199	
Bölüm 1	B4	1/2 I 160 (74x80)	3	1,21	4	8,95	129,954	
Bölüm 1	B5	1/2 I 300 (125x150)	3	2	1	27,1	162,600	
Bölüm 1	B6	1/2 I 340 (137x170)	1	6	1,1	34	224,400	
Bölüm 1	B7	1/2 I 500 (185x250)	2	4	1,2	70,5	676,800	
Bölüm 1	B8	1/2 I 475 (178x237.5)	1	12	1	63,9	766,800	
Bölüm 1	B9	1/2 I 240 (106x120)	2	1	1	18,1	36,200	
Bölüm 1	B10	1/2 I 500 (185x250)	1	2	1	70,5	141,000	
Bölüm 1	B11	1/2 I 220 (98x110)	1	1	1	15,55	15,550	
	TOPLAM	2.774,519