01-İNŞAAT
Sıra No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birimi	Toplam Pursantajı (%)	Bir Önceki Hakediş Pursantajı (%)	Bu Hakediş Pursantajı (%)	
 1	Y.15.001/1A	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)	M3	3,123232	1,023320	2,099912	
 2	Y.15.001/2B	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı)	M3	4,156532	1,220230	2,936302	
 3	Y.15.006/1A	Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı)	M3	5,215222	1,202354	4,012868	
 4	Y.16.050/11	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	0,446240	0,324110	0,122130	
 5	Y.16.050/12	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	2,344700	0,321500	2,023200	
 6	Y.16.050/13	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	1,355520	0,232310	1,123210	
 7	Y.18.001/C11	85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması	M2	1,213210		1,213210	
 8	Y.18.001/C14	135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması	M2	1,123550		1,123550	
 9	Y.21.001/01	Ahşaptan seri kalıp yapılması	M2	2,534433	0,321210	2,213223	
 10	Y.21.001/02	Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	M2	2,331250	0,121020	2,210230	
 11	Y.21.001/03	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	M2	2,332510	0,120200	2,212310	
 12	Y.23.014	Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	TON	1,443340	0,212020	1,231320	
 13	Y.23.015	Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.	TON	2,344600	0,132300	2,212300	
 14	Y.23.016	Ø 28 mm den büyük nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.	TON	2,234457	0,132101	2,102356	
 15	Y.25.001/01	Ahşap yüzeylere bir kat sentetik boya yapılması	M2	2,123202		2,123202	
 16	Y.25.001/02	Ahşap yüzeylere iki kat sentetik boya yapılması	M2	1,215351		1,215351	
 17	Y.25.001/03	Ahşap dış yüzeylere iki kat subazlı boya yapılması (ahşap kapı, pencere, camekan doğramaları vb hariç)	M2	2,213202		2,213202	
 18	Y.27.101/01	Taş duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması	M2	2,320322		2,320322